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    船舶安全營運及防止污染管理制度文件審查表
	安全管理機構名稱 ：

	船舶名稱 ：


	1
	：符合          
	2
	：不符合        
	3
	：不適用


	共同
審查
機  船

構  舶
	評鑑重點
	備註

	()
	()
	1. 安全管理文件之管制

110.應建立程序以管制所有與安全管理系統有關之文件及資料，且確認   已按規定管制文件

	

	
	
	120.【處理安全管理制度有關文件應遵循事項】

	

	()
	()
	121.文件之製作及修改由安全管理機構岸上指定人員或職級相當人員審查核定

	

	()
	()
	122.安全管理機構相關部門及船上備齊有關文件

	

	()
	()
	123.廢止之文件立即抽換

	

	
	
	2. 安全管理政策

	

	()
	()
	210.【目標】
211.提供船舶營運之安全操作體制及安全工作環境 
	

	()
	()
	212.針對船舶航行、人命安全及防止污染之風險，建立風險管理程序，以有效採取適當預防措施 
	

	()
	()
	213.不斷提升岸上與船上人員之安全管理技能(如辦理教育訓練)，包括船舶航行、人命安全及防止污染之應急準備
	

	()
()
	()
()
	214.建立藥品與酒精之管理政策，提供健康、良好的工作環境 

215.遵守我國法規及航政機關給予之行政指導
	

	
	
	220.【安全管理制度應遵循事項】
	

	()
	()
	221.船岸各階層均納入安全管理系統並貫徹安全管理政策，採取適當之方式公布，確保船岸各階層均知悉、實施及維持
	

	()
	()
	222.與安全管理制度有關之人員，建立使其瞭解有關規定之程序 
	

	
	
	3. 安全管理機構及船員職責

	

	()
()
()
()
()
()
()
()
()
	()
()
()
()
()
()
()
()
()
	310.【安全管理機構】
311.安全管理機構組織架構清楚表現各階層權責分工，宜利用圖表呈現，包括委託管理人員
312.建立船岸聯絡管道

320.【岸上指定人員(含代理人)】
321.資格符合船舶安全營運與防止污染管理規則第10條之要求

322.對船岸施行安全管理制度之監控
323.確保船上取得適當之財力、物力及人力等岸上支援
324.與安全管理機構最高管理階層直接溝通協調
330.【船長】
331.執行並要求海員遵守安全管理制度，並予以查證

332.以簡明方式發布命令及指示
333.定期檢討安全管理制度執行情形，並作成紀錄，提交安全管理機構
	

	
	
	4. 人員資格、訓練及新進或調任人員指導程序

	

	()
	()
	410.雇用取得適任證書且體格健康之船員
	

	()
	()
	420.確定船員訓練需求據以提供訓練課程
	

	()
	()
	430.確保具備船員任、卸職程序，包含新任船員之熟悉訓練及新舊任船員之交接
	

	()
	()
	440.提供安全管理機構職員適當之訓練課程
	

	
	
	5. 船舶操作與作業

	

	()
	()
	510.具備甲板部安全操作作業程序
	

	()
	()
	520.具備機艙部安全操作作業程序
	

	()
	()
	530.具備防止污染作業程序
	

	()
()
()
	()
()
()
	540.旅客安全管理具備應有之作業程序 (客船適用)
550.具備貨物裝載作業程序並確認按程序操作(客船如有載貨一併適用)
560.具備船上特別作業程序(如：加油、熱作、進入密閉艙間、直昇機、高處及舷外作業等) 
	

	
	
	6. 緊急情況之應變

	

	
	
	610.【具備辨識、處理及通報潛在緊急情況之程序】
	

	()
	()
	61A.主機、舵機、航儀故障
	

	()
	()
	61B.火災/爆炸
	

	()
	()
	61C.油品外洩
	

	()
	()
	61D.擱淺
	

	()
	()
	61E.碰撞
	

	()
	()
	61F.人員落水
	

	()
()
()
()
()
()
	()
()
()
()
()
()
	61G.船體進水
61H.棄船後旅客疏散演習(客船適用)
61I.浸水隔艙管制(客船適用)
61J.貨物移動(貨船適用)
61K.油污染(貨船適用)
61L.危險品(貨船適用)
	

	()
	()
	61M.其他(依船舶作業特性) 
	

	()
	()
	620.具備針對潛在緊急情況之演習計畫及演習紀錄(如檢核程序表)

	

	
	
	7. 缺失之調查、分析、實施矯正措施及紀錄

	

	()
	()
	710.安全管理機構執行安全管理制度應具備缺失通報、調查、分析、矯正及預防之程序
	

	()
	()
	720.船上執行安全管理制度應具備缺失通報、調查、分析、矯正及預防之程序
	

	()
	()
	730.具備外部評鑑發現不符合或缺失之分析、矯正及預防程序
	

	()
	()
	740.具備發生意外或海難事故之調查、分析、矯正及預防程序
	

	
	
	8. 船體、機器及設備維修保養計畫

	

	()

	()

	810.依據船舶作業特性辨識重要機器及設備(如：主機、發電機、鍋爐、舵機、救生、滅火、航儀等)並建立船體、重要機器及設備之維修保養管理計畫，且確認已按計畫執行維修保養
	

	
	
	(1) 
	

	()
()

	()
()

	820.建立檢查、測試或校驗程序(如：船舶設備規則規定之充氣式救生筏等)，且確認已按程序測試
830.船舶維修保養管理系統(Planned Maintenance System,PMS)，含維修及備料(客船適用)
	

	
	
	9. 內部安全稽核及管理審查

	

	()
()
()
()
()

	()
()
()
()
()

	910.安全管理機構每12個月至少實施船舶及岸上內部安全稽核1次，確認已落實安全管理制度有關文件之執行
920.內部安全稽核人員獨立於被稽核部門
930.內部安全稽核之結果，應作成紀錄，並送相關負責人員
940.稽核結果之缺點，採取矯正措施，檢討安全管理制度，並辦理複查
950.安全管理機構每12個月至少舉辦管理審查會議1次，評估並檢討安全管理制度之有效性
	

	
	
	初評總結：    

	
	
	

	
	
	日期
：
	DOC審查人員簽名                 SMC審查人員簽名

	
	
	

	
	複評總結(如初評有待改善項目)：

	
	日期
：
	DOC審查人員簽名                 SMC審查人員簽名

	
	
	


※備註：
1.文件審查由航務中心DOC及SMC審查人員共同審查，DOC審查人員填列第1行左側()
，SMC審查人員填列第1行右側()。安全管理文件內容有涵蓋到評鑑重點，填寫1，未涵蓋到評鑑重點，填寫2，如審查人員認為無需適用該項評鑑重點，填寫3。
2. DOC及SMC審查人員審查無不符合項目，並經簽核核可後方得執行DOC臨時評鑑。
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