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船舶安全營運及防止污染管理制度查核表(客船)
	
	


	安全管理機構：

	船舶名稱 ：

	日期：
	地點：


	1
	符合
	2
	建議事項
	3
	缺失
	4
	不符合
	5
	不適用


	機構評鑑
	船舶評鑑
	額外評鑑
	評鑑重點
	評鑑
對象
	評鑑標準
	備註

	
	1.安全管理文件之管制

	
	安全管理機構應建立、實施並維持所需的流程，以管制安全管理系統執行手冊、文件及作業紀錄，確保在所需地點與需要時機能備妥並適用、且為最新版本。必要查核項目如下：


	

	( )
	( )
	( )
	110.應建立程序以管制所有與安全管理系統有關之文件及資料
	DP、船長
	與安全管理系統有關之文件依程序書分發、保管 (O)
	

	
	120.處理安全管理制度有關文件應遵循事項
	
	
	

	( )
	
	( )
	  121.文件之製作及修改由安全管理機構岸上指定人員或職級相當人員審查核定
	DP
	檢視近期異動文件是否依所規定人員審查核定 (O)
	

	( )
	( )
	( )
	  122.安全管理機構相關部門及船上備齊有關文件

	DP、船長
	D：確認安全管理機構備齊安全管理文件 (O)
S：確認船舶備齊安全管理文 件 (O)
	

	( )
	( )
	( )
	  123.廢止之文件立即抽換

	DP、船長

	D：確認安全管理機構提出之安全管理文件為最新修訂版本 (O)
S：確認船舶提出之安全管理文件版本與安全管理機構一致 (O)
	

	
	2.安全管理政策

	
	安全管理機構應建立、實施及維持適當層級、單位的人員（含代表）參與及諮詢安全管理系統發展、規劃、實施、績效評估及改進措施的流程，並提供相應資源。必要查核項目如下：

	

	
	210.目標
	
	· 
	

	( )
	
	( )
	  211.針對船舶航行、人命安全及防止污染之風險，建立風險管理程序，以有效採取適當預防措施 
	DP
	檢視執行風險評估紀錄 (O)
風險評估項目切合船舶需要，風險管控措施或對策合理、有效 (S)
	

	
	( )

	( )

	  212.建立藥品與酒精之管理政策，提供健康、良好的工作環境 
	船長
	具有酒測紀錄及偵測器 (O)
	

	( )
	
	( )
	  213.遵守我國法規及航政機關給予之行政指導
	DP
	安全管理機構留存文件，或存放之電子紀錄、檔案 (O)
	

	( )
	( )
	( )
	220.船岸各階層均納入安全管理系統並貫徹安全管理政策，採取適當之方式公布，確保船岸各階層均知悉、實施及維持 (整體評鑑項目，詳備註2)
	DP、
船長
	D：具有相關人員讀過安全管理文件，或相關新生效法令、公司政策等辦理宣導或公布周知之證據 (O)
S：在船上適當之地點公布，船上並有實施之證據 (O)
相關人員是否了解安全管理政策或新生效法令、公司政策 (O)
	

	
	3.安全管理機構及船員職責

	
	安全管理機構應確保權責人員之安全責任、職權與職責明確，以協調、協助各單位共同建立、實施、維持並持續改進安全管理系統。必要查核項目如下：
	


	
	310.安全管理機構
	
	
	

	( )

	
	( )

	  311.安全管理機構組織架構清楚表現各階層權責分工，宜利用圖表呈現，包括委託管理人員
	DP
	安全管理機構人員之職責完整、明確 (O)

	

	( )

	( )

	( )

	  312建立船岸聯絡管道

	DP、船長
	要求船舶及安全管理機構，相互依聯絡一覽表撥打電話 (O)
	

	
	320.岸上指定人員(含代理人)
	
	
	

	( )
	
	( )
	  321.資格符合船舶安全營運與防止污染管理規則第10條之要求

	DP
	確認岸上指定人員有代理人 (P)
岸上指定人員之代理人，確保其對於安全管理制度之運行充分了解 (O)
	

	( )
	
	( )
	  322.對船岸施行安全管理制度之監控

	DP
	岸上指定人員檢視船長提出之安全審查紀錄 (O)
檢視安全管理機構對於船上施行安全管理監控紀錄(如內稽、訪船) (O)

	

	( )
	( )
	( )
	  323.確保船上取得適當之財力、物力及人力等岸上支援

	DP、船長
	D：船上向安全管理機構提出之財力、物力及人力需求依程序評估回復；機構確保船上有財力、物力及人力等岸上資源 (O)
S：確認船上物料供應充足。
航技及工務之重要功能是否運作無礙，包括船員訓練、考核、船舶維護保養或物料管理等 (O)
	

	( )

	
	( )

	  324.與安全管理機構最高管理階層直接溝通協調

	DP


	岸上指定人員於組織架構中有直接跟最高管理階層報告之權限 (P)
	

	( ) 

	( )

	( )

	  325.確認船長具備逾越(緊急處分)權

	DP、船長
	D：請岸上指定人員說明安全管理機構授予船長逾越權之程度及範圍 (O)
S：請船長說明在船上行使逾越權之程度及範圍 (O)
	

	
	330.船長
	
	
	

	
	( )
	( )
	  331.執行並要求海員遵守安全管理制度，並予以查證
	
	【依船員適格性評鑑結果】
 
	

	
	( )
	( )
	  332.以簡明方式發布命令及指示
	
	【依船員適格性評鑑結果】
	

	
	( )
	( )
	  333.定期檢討安全管理制度執行情形，並作成紀錄，提交安全管理機構
	船長
	船上依程序書召開安全審查會議，並將其紀錄提送安全管理機構 (O)
	

	
	4.人員資格、訓練及新進或調任人員指導程序

	
	安全管理機構應建立、實施並維持所需的流程，以對人員施予必要之訓練、管理及考核，確保人員獲得適當訓練，具備專業、作業安全等技能並滿足法令要求，足以勝任於安全管理系統中的職責。必要查核項目如下：
	

	
	( )
	( )
	410.雇用取得適任證書且為體格健康之船員
	
	【依船員適格性評鑑結果】

	

	
	( )
	( )
	420.確定船員訓練需求據以提供訓練課程
	
	【依船員適格性評鑑結果】

	

	
	( )
	( )
	430.確保具備船員任、卸職程序，包含新任船員之熟悉訓練及新舊任船員之交接
	
	【依船員適格性評鑑結果】

	

	( )
	
	( )
	440.提供安全管理機構職員適當之訓練課程   
	DP

	檢視職員訓練紀錄 (O)
	

	
	5.船舶操作與作業

	
	安全管理機構應建立、實施並維持所需的標準、工作程序（含作業與監督方式），以執行安全管理作業並滿足法令要求。必要查核項目如下：
	

	( )
	( )
	( )
	  510.甲板部安全操作作業程序
	船務
	D：抽查操作紀錄 (O)
S：【依船員適格性評鑑結果】
	

	( )
	( )
	( )
	  520.機艙部安全操作作業程序
	船務
	
	

	( )
	( )
	( )
	  530.防止污染作業程序
	船務
	
	

	( )
	( )

	( )

	  540.旅客安全管理程序及其他依船舶作業特性應有之作業程序
	船務
	
	

	( )
	( )
	( )
	  550.具備貨物裝載作業程序(如有)，並確認熟悉程序操作
	船務
	
	

	( )
	( )

	( )

	  560.具備船上特別作業程序(如：加油、熱作、進入密閉艙間、直昇機、高處及舷外作業等)並確認按程序操作
	船務
	
	

	
	6.緊急情況之應變
	
	安全管理機構應按法令規定及風險評量結果，建立、實施並維持緊急應變計畫及相關流程，以準備及應變緊急狀況，並定期進行演練。必要查核項目如下：
	

	( )
	( )
	( )
	  610.具備辨識、處理及通報潛在緊急情況之程序
	DP、

船長
	【依船員適格性評鑑結果】

	

	( )
	( ) 
	( )
	  620.具備針對潛在緊急情況之演習計畫及演習紀錄(如檢核程序表)
	DP、
船長
	
	

	
	7.缺失之調查、分析、實施矯正措施及紀錄

	
	安全管理機構應建立、實施並維持評鑑標準項所需的流程，以預防缺失事項再次發生。必要查核項目如下：
	

	( )
	
	( )
	710.安全管理機構執行安全管理制度應具備缺失通報、調查、分析、矯正及預防之程序

	DP
	安全管理機構定義之缺失，依評鑑重點所列程序辦理相關作業，並審查回復船上通報之缺失資料 (O)
	

	
	( )
	( )
	  720.船上執行安全管理制度應具備缺失通報、調查、分析、矯正及預防之程序
	船長
	船上發現缺失依程序通報安全管理機構，並包含建議矯正措施 (O)
	

	( )
	( )
	( )
	  730.具備外部評鑑發現不符合或缺失之分析、矯正及預防程序

	DP、

船長

	D：安全管理機構提出近期外部評鑑缺失之處理紀錄 (O) 
S：船上提出近期外部評鑑缺失之處理紀錄 (O)
	

	( )
	( )
	( )
	  740.具備發生意外或海難事故之調查、分析、矯正及預防程序

	DP、
船長
	D：安全管理機構提出近期發生海事案件之處理紀錄 (O) 
S：船上提出近期發生海事案件之處理紀錄 (O)
	

	
	8.船、機器及設備維修保養計畫

	
	安全管理機構應建立、實施並維持所需的流程，以確保船舶維修、保養各項作業之有效實施。必要查核項目如下：
	

	( )
	( )
	( )
	  810.依據船舶作業特性辨識重要機器及設備(如：主機、發電機、鍋爐、舵機、救生、滅火、航儀等)並建立船體、重要機器及設備之維修保養管理計畫
	工務
、船
長、

輪機
長
	訂有維修保養計畫及按照計畫時程實施之紀錄 (O)
	

	
	
	
	
	(1) 
	
	

	( )

	( )

	( )

	  820.建立檢查、測試或校驗程序(如：船舶設備規則規定之充氣式救生筏等)

	工務
、船
長、

輪機
長
	檢查按照程序實施測試校驗之紀錄 (O)

	

	( )

	( )

	( )

	  830.船舶維修保養管理系統(Planned Maintenance System, PMS)，含維修及備料
	工務
、船
長、

輪機
長

	D：第一級客船及公船需建置PMS系統，其餘等級客船至少要具有管控表格 (O)
S：船上維修保養之後確實登錄資訊系統或管控表格 (O)
	PMS系統指一個整合性平臺，涵蓋所有PMS必要項目並支援自動化操作（如提醒功能）

	
	9.內部安全稽核及管理審查

	
	安全管理機構應建立、實施並維持評鑑標準項所需的流程，以持續改進安全管理系統的有效性、提升支持安全管理系統的文化。必要查核項目如下：

	

	( )
	( )
	( )
	  910.安全管理機構每12個月至少實施船舶及岸上內部安全稽核1次，確認已落實安全管理制度有關文件之執行

	DP、
船長
	D：檢視每12個月至少執行機構端及船舶端之內部安全稽核紀錄 (O)
S：船上備有至少每12個月接受安全管理機構內部安全稽核之紀錄 (O)
	

	( )
	( )
	( )
	  920.內部安全稽核人員獨立於被稽核部門
	DP、

船長
	從紀錄確認稽核方與受稽方分屬不同部門 (O)
	

	( )
	( )
	( )
	  930.內部安全稽核之結果，應作成紀錄，並送相關負責人員
	DP、

船長

	紀錄由稽核方及受稽方共同簽名，並留存建檔 (O)
	

	( )
	( )
	( )
	  940.稽核結果之缺點，採取矯正措施，檢討安全管理制度，並辦理複查
	DP、
船長
	從紀錄檢視缺失已矯正、矯正措施合理、有效 (O)、(E)
	

	( )
	
	( )
	  950.安全管理機構每12個月至少舉辦管理審查會議1次，評估並檢討安全管理制度之有效性

	DP
	確認按規定實施管理審查，並留下紀錄 (O)
第一級客船及公船訂有明確衡量指標，以評估安全管理制度之有效性，如自檢妥善率、事故率、外稽缺失率等 (E)
	

	評鑑意見：


	評鑑員簽名：


備註：
1. 評鑑員如認為受評對象符合NSM要求，則於()填寫1，如有建議事項供受評對象參考，則於()填寫2，如認為受評對象無法達到NSM要求，但對於系統性管理影響較輕微，且無嚴重威脅人員、船舶安全或危害環境之虞則於()填寫3，如認為受評對象缺乏有效之系統性管理，且嚴重威脅人員、船舶安全、危害環境則於()填寫4，如認為受評對象無需適用該項評鑑重點，則於()填寫5。
2. 船岸各階層均納入安全管理系統並貫徹安全管理政策，採取適當之方式公布，確保船岸各階層均知悉、實施及維持，並納入最終結果進行整體評審，如果評鑑最終結果有不符合項目，則評鑑重點220應填寫不符合。
3. 評鑑重點如同時涵蓋機構評鑑及船舶評鑑，機構面向評鑑判斷標準前方以D表示，船舶面向評鑑判斷標準前方以S表示，如未有英文標示，則代表該評鑑標準同時適用於機構評鑑及船舶評鑑。
4. 評鑑判斷標準後面英文字代表項目類型：Present,P (存在)、Suitable,S (適當)、Operating,O (運作)、Effective,E (有效)。

5. 評鑑重點「5.船舶操作與作業」於DOC評鑑時，應請船務部門人員回答，如該安全管理機構非屬第一級、第二級，則請DP回答。
6. 評鑑重點「8.船、機器及設備維修保養計畫」於DOC評鑑時，應請工務部門人員回答，如該安全管理機構非屬第一級、第二級，則請DP回答。
7. 本查核表僅作為協助評鑑之用，評鑑員於評鑑完畢仍須依照「船舶安全營運及防止污染管理制度」指導原則之附件填寫相關必要表單。
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